# Ръчна настройка

1. Изберете Друга настройка (Other setup) и натиснете бутона OK.

2. Изберете Ръчна настройка (Manual setup) и натиснете бутона OK.

3. Изберете вашия безжичен рутер и натиснете бутона OK.

   Ако се покаже различен екран или не бъде намерен безжичен рутер, вижте "Отстраняване на неизправности".

   - Ако сте избрали Дир. въвежд. рутер, вижте тук

4. Натиснете бутона OK.

5. Изберете протокола за защита, настроен в безжичния рутер, и натиснете бутона OK.

   Ако се покаже "Свързано (Connected)", мрежата не изисква парола. Изберете "Забраняване (Disable)" в следващата стъпка и продължете с настройката.

6. Изберете протокола за защита, зададен на безжичния рутер.

   - Изключване
   - WEP
   - WPA/WPA2