# Sanasto

- DHCP-toiminto
- Suora yhteys
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-osoite
- IPv4
- MAC-osoite
- MAC-osoitteen suodatus
- Verkko
- Portti
- Reititin
- SSID
- SSID:n lähetys
- Piilotustila
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-avain
- WEP-avaimen numero
- Wi-Fi
- Langallinen yhteys
- Langaton reititin
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-toiminto
  Toiminto, jonka avulla tarvittavat tiedot (IP-osoite jne.) määritetään automaattisesti tietokoneisiin, tulostimiin tai muihin verkkoon liitettyihin laitteisiin.
Suora yhteys
  Menetelmä tulostimen yhdistämiseksi tietokoneeseen tai muihin laitteisiin suoraan ilman langattoman reitittimen käyttöä.
IEEE802.11a
  Kansainvälinen langattoman verkkoliikenteen standardi, joka käyttää 5,2 GHz:n taajuusaluetta; mahdollistaa tietoliikenteen enimmillään 54 Mbps:n nopeudella.
IEEE802.11ac
  Kansainvälinen langattoman verkkoliikenteen standardi, joka käyttää 5 GHz:n taajuusaluetta; mahdollistaa tietoliikenteen enimmillään 6,93 Gbps:n nopeudella.
  Kehitetty standardista IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Kansainvälinen langattoman verkkoliikenteen standardi, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuusaluetta; mahdollistaa tietoliikenteen enimmillään 11 Mbps:n nopeudella.
IEEE802.11g
  Kansainvälinen langattoman verkkoliikenteen standardi, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuusaluetta; mahdollistaa tietoliikenteen enimmillään 54 Mbps:n nopeudella.
  IEEE802.11b-yhteensopiva.
IEEE802.11n
  Kansainvälinen langattoman verkkoliikenteen standardi, joka käyttää 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueita; mahdollistaa tietoliikenteen enimmillään 600 Mbps:n nopeudella.
  IEEE802.11b/g-yhteensopivuus saavutetaan 2,4 GHz:n taajuusalueella.
IP-osoite
  Numeerinen tunnistetieto, joka annetaan jokaiselle tietokoneelle ja verkkoon liitetylle verkkolaitteelle.
IPv4
  IP-osoitteen hallintaan käytetty Internet-protokolla.
  IPv4-osoitteet määritetään automaattisesti tietoliikennelaitteille, kuten verkkoon yhdistetyille tietokoneille.
MAC-osoite
  Verkkolaitteelle määritetty yksilöllinen numero.
MAC-osoitteen suodatus
  Toiminto, joka MAC-osoitteet tallentamalla estää pääsyn valtuuttamattomista laitteista.
Verkko
  Järjestelmä, joka vaihtaa tietoja tietokoneiden välillä yhdistämällä tietokoneet toisiinsa. Internet on yksi verkkotyyppi.
Portti
  Liitäntä, johon Ethernet-kaapelin tai USB-kaapelin voi liittää.
Reititin
  Tämä on laite, joka toimii laitteiden (tietokoneet, tulostimet jne.) välisen tietoliikenteen siltana tai yhdistäjänä verkossa.
SSID
  Nimi, jolla käytettävän langattoman reitittimen voi tunnistaa langattomassa verkossa.
SSID:n lähetys
  Langattoman reitittimen jaksoittain lähettämä signaali, joka sisältää sen SSID-tunnuksen.
Piilotustila
  Toiminto, joka estää langattoman reitittimen SSID:tä näkymästä langattoman verkon muille laitteille.
TKIP
  Salausstandardi, jossa säännöllinen salausavaimen uusiminen estää kolmansia osapuolia purkamasta salausta.
USB
  Standardi, jolla yhdistetään oheislaitteita, kuten tulostimia ja muita vastaavia, tietokoneeseen.
WCN
  Toiminto, jonka avulla langattoman yhteyden asetukset voidaan määrittää yksinkertaisesti PIN-koodin. (WCN-NET) WCN tarkoittaa Windows Connect Now.
WEP
  Suojausprotokolla, jota IEEE802.11 käyttää.
WEP-avain
  Salausavain, jota käytetään WEP-salauksessa.
WEP-avaimen numero
  Voit valita WEP-avain 1 – WEP-avain 4. Valitse sen langattoman reitittimen WEP-avaimen numero, johon haluat muodostaa yhteyden.
Wi-Fi
  Merkkinimi, joka annetaan vain Wi-Fi Alliancen yhteentoimivuustestin läpäisseille tuotteille. Tämä tulostin on Wi-Fi-hyväksytty tuote. Se voi tarkoittaa myös LAN-verkkoa (local area network), johon ei tarvita kaapeleita.
Langallinen yhteys
  Verkko, johon muodostetaan yhteys Ethernet-kaapelin avulla.
Langaton reititin
  Laite, joka toimii siltana, kun langaton verkko perustetaan.
WPA
  Langattomien verkkojen suojausprotokolla, joka antaa WEP-menetelmää paremman suojauksen.
WPA2
  Suojausprotokolla, jota langattomat verkot käyttävät. Se on WPA:n uusi versio.
WPS
  Standardi, jolla langattomien laitteiden yhteydet ja suojausasetukset voidaan muodostaa helposti. Käytettävissä ovat painike- ja PIN-koodimenetelmä. WPS tulee sanoista Wi-Fi Protected Setup.