# Trikčių diagnostika –WEP–

# Pasirodo „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“

1. 1 patikrinimas Patikrinkite, ar įvestas belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodis ir pasirinktas WEP rakto numeris yra teisingi.

2. 2 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Norėdami pakeisti naudotino WEP rakto numerį, pakeiskite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, tada iš naujo nustatykite belaidį ryšį.

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo WEP rakto numerį, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

3. 3 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

   Jei belaidžio maršruto parinktuvo DHCP funkcija išjungta, įjunkite ją ir iš naujo nustatykite belaidžio ryšio parametrus.

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

4. 4 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo WEP raktą.

   Jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą, kuris automatiškai sukuria WEP raktus, patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo automatiškai sukurtą WEP raktą (šešioliktainį), tada įveskite jį į spausdintuvą.

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

5. 5 patikrinimas Patikrinkite MAC adreso filtravimo parametrus.

   Jei įjungtas belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresų filtravimas, pakeiskite parametrus, kad būtų priimtas spausdintuvo MAC adresas.

   Norėdami patikrinti spausdintuvo MAC adresą, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup).
   2. Mygtukais arba pasirinkite Įrenginio parametrai (Device settings) ir paspauskite Gerai (OK).
   3. Pasirinkite LAN parametrai (LAN settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   4. Pasirinkite Sp. išsam. LAN inf. (Print LAN details) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   5. Patikrinkite MAC address of wireless LAN atspausdintoje LAN informacijoje.
   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Išjungę belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresų filtravimą iš naujo sukonfigūruokite belaidžio ryšio parametrus.

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti arba pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, žr. belaidžio maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.