# Σύνδεση WPS (κωδικός PIN)

1. Επιλέξτε Άλλη ρύθμιση (Other setup) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

2. Επιλέξτε WPS (Κωδικός PIN) (WPS (PIN code)) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σε έναν υπολογιστή για να ορίσετε ένα κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή.

4. Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, πατήστε το κουμπί OK.

   Εάν εμφανιστεί διαφορετική οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

5. Πατήστε το κουμπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ (COPY) (A).

   Η ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου ολοκληρώθηκε.

6. Επιστρέψτε στο λογισμικό της εφαρμογής και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

   Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργασιών (taskbar) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε με τη ρύθμιση.