# Koneksi Berkabel

1. Tekan tombol Berhenti(Stop) (A).

2. Pilih LAN Berkabel(Wired LAN) dan tekan tombol OK.

3. Pilih Ya(Yes) dan tekan tombol OK.

4. Anda akan memerlukan kabel Ethernet (dijual secara terpisah).

5. Lepaskan Sumbatan (B) dari port yang terletak di sisi kiri pada bagian belakang pencetak.

6. Hubungkan pencetak dan perangkat jaringan (perute dan lainnya) dengan kabel Ethernet (C).

   Jangan hubungkan ke port lain apa pun.

7. Tekan tombol OK.

8. Tekan tombol OK.

9. Kembali ke perangkat lunak aplikasi dan lanjutkan instalasi.

   Klik dalam taskbar, ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.