# Rankinė sąranka

1. Įveskite belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimą (SSID). Įvedant tekstą reikia atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

   Kaip įvesti simbolius ir pakeisti jų tipus, rasite „Teksto įvedimas“ (rodoma naujame lange).

   Jei nežinote belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

2. Įvedę, patikrinkite, ar belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimas (SSID) yra teisingas, tada paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite mygtuką Gerai (OK).

3. Pasirinkite Taip (Yes) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

4. Pasirinkite belaidžio maršruto parinktuvui nustatytą saugos protokolą ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   Jei spausdintuvo ekrane rodoma „Prisijungta (Connected)“, tinklo slaptažodžio įvesti nereikia. Atlikdami kitą veiksmą pasirinkite Išjungti (Disable) ir tęskite sąranką.

   Jei atidaromas kitas ekranas, žr. „Trikčių diagnostika“.

5. Pasirinkite nustatytą belaidžio maršruto parinktuvo saugos protokolą.

   - Išjungti
   - WEP
   - WPA / WPA2