# WPS- (PIN-kódos) csatlakozás

1. Jelölje ki a További beállítások (Other setup) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

2. Jelölje ki a WPS (PIN-kódos) (WPS (PIN code)) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

3. A számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat követve állítson be egy PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.

4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, nyomja meg az OK gombot.

   Ha más képernyő jelenik meg, nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

5. Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot (A).

   Ezzel befejeződött a hálózati kapcsolat beállítása.

6. Térjen vissza az alkalmazásszoftverhez, és folytassa a telepítést.

   Kattintson a tálcán (taskbar) a ikonra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.