# Pastabos apie „Wi-Fi“ ryšį

Svarbu

- Jei įrenginį, prijungtą prie interneto naudojant belaidį maršruto parinktuvą, prijungsite prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), esamas ryšys tarp įrenginio ir belaidžio maršruto parinktuvo bus išjungtas. Tokiu atveju įrenginio ryšys gali būti automatiškai perjungtas į mobiliojo ryšio duomenų perdavimo ryšį; tai priklauso nuo įrenginio. Kai prie interneto prisijungiate naudodami mobiliojo ryšio duomenų perdavimo ryšį, gali būti taikomi mokesčiai. Tai priklauso nuo jūsų sutarties.

  - Kai įrenginį jungiate prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), ryšio informacija bus išsaugota „Wi-Fi“ parametruose. Įtaisas gali būti automatiškai prijungtas prie spausdintuvo, net jei jį atjungėte arba prijungėte prie kito belaidžio maršruto parinktuvo.
  - Kad nebūtų automatiškai jungiamasi prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), pasinaudoję spausdintuvu pakeiskite ryšio režimą arba įrenginio „Wi-Fi“ parametruose nustatykite nesijungti automatiškai.
    Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip pakeisti įrenginio parametrus, žr. kartu su įrenginiu pateiktą instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.

- Kai įrenginį jungiate prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), atsižvelgiant į jūsų aplinką interneto ryšys gali tapti nepasiekiamas. Tada spausdintuvo žiniatinklio paslaugomis naudotis negalėsite.
- Jei įrenginys jau prijungtas prie tinklo, negalite jo prijungti prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection). Išjunkite ryšį su tinklu ir tęskite sąranką.
- Režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection) galima prijungti iki penkių įrenginių vienu metu. Jei prijungę penkis įrenginius bandysite prijungti šeštąjį, įvyks klaida.
  Jei rodomas klaidos pranešimas, atjunkite įrenginį, kuris nenaudoja spausdintuvo ir sukonfigūruokite iš naujo.
- Įrenginiai, prijungti prie spausdintuvo režimu Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), vienas su kitu ryšio nepalaiko.
- Esant režimui Tiesioginis prijungimas (Direct Connection), spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos naujiniai nepasiekiami.
- Kai įtaisas prijungtas prie spausdintuvo nenaudojant belaidžio maršruto parinktuvo, o jūs norite nustatyti jį dar kartą naudodami tą patį prijungimo būdą, pirmiausia jį atjunkite. „Wi-Fi“ parametrų ekrane išjunkite ryšį tarp įrenginio ir spausdintuvo.