# Koneksi Berkabel

1. Tekan tombol Pengesetan(Setup) (A).

2. Anda akan memerlukan kabel Ethernet (dijual secara terpisah).

3. Lepaskan Sumbatan (B) dari port yang terletak di sisi kiri pada bagian belakang pencetak.

4. Hubungkan pencetak dan perangkat jaringan (perute dan lainnya) dengan kabel Ethernet (C).

   Jangan hubungkan ke port lain apa pun.

5. Gunakan tombol atau (D) untuk memilih Setelan Perangkat(Device settings) dan tekan tombol OK.

6. Pilih Setelan LAN(LAN settings) dan tekan tombol OK.

7. Pilih LAN Berkabel(Wired LAN) dan tekan tombol OK.

8. Pilih Fgkn/dfgknLANBrkabel(Enab./dis. wired LAN) dan tekan tombol OK.

9. Pilih Aktif(Enable) dan tekan tombol OK.

10. Jika layar di bawah ini muncul, tekan tombol OK.

    Jika layar berikut tidak ditampilkan, lanjutkan ke langkah berikutnya.

11. Tekan tombol SALIN(COPY) (E).

    Pengesetan koneksi jaringan telah selesai.

12. Kembali ke perangkat lunak aplikasi dan lanjutkan instalasi.

    Klik dalam taskbar, ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.