# Koneksi WPS (Kode PIN)

1. Pilih Pengesetan lainnya(Other setup) dan tekan tombol OK.

2. Pilih WPS (Kode PIN)(WPS (PIN code)) dan tekan tombol OK.

3. Ikuti instruksi pada layar komputer untuk mengeset kode PIN pada perute nirkabel.

4. Ketika layar di bawah ini muncul, tekan tombol OK.

   Jika layar yang berbeda muncul, lihat "Penyelesaian Masalah".

5. Tekan tombol SALIN(COPY) (A).

   Pengesetan koneksi jaringan telah selesai.

6. Kembali ke perangkat lunak aplikasi dan lanjutkan instalasi.

   Klik dalam taskbar, ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.