# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Μη αυτόμ. ρύθμιση-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Δ/Υ δρομολογ. που έχει εισαχθεί απευθείας. <Βλ. εγχειρίδιο>"

1. Έλεγχος 1 Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος;

   Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

   Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

   Πατήστε το κουμπί OK για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) είναι σωστό και πατήστε ξανά το κουμπί OK.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

## Εάν ο εντοπισμός του ασύρματου δρομολογητή εξακολουθεί να μην είναι δυνατός

1. Έλεγχος 2 Είναι σωστό το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) που καταχωρίσατε;

2. Έλεγχος 3 Ο ασύρματος δρομολογητής και ο εκτυπωτής έχουν εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο όπου υπάρχει δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας;

3. Έλεγχος 4 Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί σε IEEE802.11n, IEEE802.11g ή IEEE802.11b;

   Πατήστε το κουμπί OK για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) είναι σωστό και πατήστε ξανά το κουμπί OK.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

4. Έλεγχος 5 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η μετάδοση SSID (π.χ. σύνδεση "ANY") ή εάν έχει ενεργοποιηθεί η αόρατη λειτουργία στον ασύρματο δρομολογητή, ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID ή απενεργοποιήστε την αόρατη λειτουργία.

   Επιλέξτε Νέα αναζήτηση (Search again) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να επαναληφθεί η αναζήτηση του ασύρματου δρομολογητή.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

5. Έλεγχος 6 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο ασφαλείας (μέθοδος κρυπτογράφησης) του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει οριστεί η επιλογή "WPA/WPA2 Enterprise", αλλάξτε τη σε "WPA/WPA2 Personal" στον ασύρματο δρομολογητή. Σε αυτόν τον εκτυπωτή δεν υποστηρίζεται «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

   Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του πρωτοκόλλου ασφαλείας (πρότυπου κρυπτογράφησης) που χρησιμοποιείται στον ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.