# Configuração manual

1. Insira o nome do roteador sem fio (SSID). A entrada de texto diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Para saber como inserir caracteres e como alterar o tipo de caractere, consulte "Entrada de Texto" (aparece em uma nova janela).

   Se você não souber o nome do seu roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

2. Depois de entrada, verifique se o nome do roteador sem fio (SSID) está correto e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão OK por pelo menos dois segundos.

3. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

4. Selecione o protocolo de segurança configurado no roteador sem fio e pressione o botão OK.

   Se "Conectado (Connected)" aparecer, a rede não exigirá uma senha. Selecione "Desativar (Disable)" na próxima etapa e prossiga com a configuração.

   Se uma tela diferente aparecer, consulte "Solução de Problemas".

5. Selecione o protocolo de segurança definido no roteador sem fio.

   - Desativar
   - WEP
   - WPA/WPA2