# Glossaire

- Fonction DHCP
- Connexion directe
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Adresse IP
- IPv4
- Adresse MAC
- Filtrage d'adresse MAC
- Réseau
- Port
- Routeur
- SSID
- Diffusion du SSID
- Mode furtif
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Clé WEP
- Numéro de clé WEP
- Wi-Fi
- Connexion filaire
- Routeur sans fil
- WPA
- WPA2
- WPS

Fonction DHCP
  Fonction permettant d'attribuer automatiquement des informations requises (adresse IP, etc.) aux ordinateurs, imprimantes ou autres périphériques connectés au réseau.
Connexion directe
  Méthode pour connecter l'imprimante à un ordinateur ou à d'autres périphériques directement sans routeur sans fil.
IEEE802.11a
  Norme internationale de gestion de réseaux sans fil utilisant la bande de fréquences 5,2 GHz, qui permet d'obtenir une vitesse de transfert maximale de 54 Mbits/s.
IEEE802.11ac
  Norme internationale de gestion de réseaux sans fil utilisant la bande de fréquences 5 GHz, qui permet d'obtenir une vitesse de transfert maximale de 6,93 Gbits/s.
  Système standard successeur de IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Norme internationale de gestion de réseaux sans fil utilisant la bande de fréquences 2,4 GHz, qui permet d'obtenir une vitesse de transfert maximale de 11 Mbits/s.
IEEE802.11g
  Norme internationale de gestion de réseaux sans fil utilisant la bande de fréquences 2,4 GHz, qui permet d'obtenir une vitesse de transfert maximale de 54 Mbits/s.
  Compatible avec IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Norme internationale de gestion de réseaux sans fil utilisant les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, qui permet d'obtenir une vitesse de transfert maximale de 600 Mbits/s.
  La compatibilité avec IEEE802.11b/g est obtenue dans la bande 2,4 GHz.
Adresse IP
  Identification numérique attribuée à chaque ordinateur ou périphérique réseau connecté à un réseau.
IPv4
  Protocole Internet permettant de gérer l'adresse IP.
  Les adresses IPv4 sont automatiquement attribuées à des appareils de communication comme les ordinateurs connectés à un réseau.
Adresse MAC
  Numéro unique attribué à chaque périphérique réseau.
Filtrage d'adresse MAC
  Fonction qui bloque l'accès par des périphériques non autorisés en sauvegardant les adresses MAC.
Réseau
  Système permettant d'échanger des informations entre ordinateurs en les reliant les uns aux autres. Internet est un type de réseau.
Port
  Prise dans laquelle un câble Ethernet ou un câble USB peut être inséré.
Routeur
  Périphérique qui fait office de pont ou qui établit une connexion entre les périphériques (ordinateurs, imprimantes, etc.) sur le réseau.
SSID
  Nom identifiant un routeur sans fil utilisé dans un réseau sans fil.
Diffusion du SSID
  Transmission périodique d'un signal du routeur sans fil indiquant son SSID.
Mode furtif
  Fonction qui empêche le SSID du routeur sans fil d'apparaître sur d'autres périphériques réseau sans fil.
TKIP
  Norme de cryptage ; le renouvellement régulier de la clé de cryptage empêche le décryptage par un tiers.
USB
  Norme pour la connexion de périphériques (imprimantes, etc.) à un ordinateur.
WCN
  Fonction qui permet de configurer facilement les paramètres de connexion sans fil grâce uniquement à la saisie du code PIN. (WCN-NET) WCN signifie Windows Connect Now.
WEP
  Protocole de sécurité utilisé dans IEEE802.11.
Clé WEP
  Clé de cryptage utilisée dans le protocole WEP.
Numéro de clé WEP
  Choisissez une clé entre la clé WEP 1 et la clé WEP 4. Sélectionnez la même clé WEP que celle du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
Wi-Fi
  Nom donné uniquement aux produits pour lesquels l'interopérabilité Wi-Fi Alliance a été testée. Votre imprimante est un produit agréé Wi-Fi. Cela peut également faire référence à un réseau local qui ne nécessite pas la présence de câbles.
Connexion filaire
  Réseau nécessitant un câble Ethernet pour la connexion.
Routeur sans fil
  Périphérique qui fait office de pont lors de la mise en place d'un réseau sans fil.
WPA
  Protocole de sécurité pour les réseaux sans fil, avec système de sécurité amélioré comparé au WEP.
WPA2
  Protocole de sécurité pour les réseaux sans fil. Il s'agit d'une nouvelle version de WPA.
WPS
  Norme qui simplifie la configuration de la sécurité et de la connexion sans fil des périphériques. Deux méthodes sont disponibles : le bouton de commande et le code PIN. WPS désigne Wi-Fi Protected Setup.