# Rozwiązywanie problemów — Połączenie ręczne

# Pojawia się ekran „Poł. z routerem bezprz. nie powiodło się <Zobacz podręcznik>”, gdy ustawiony Protokół zabezpieczeń to WPA/WPA2

1. Kwestia 1 Sprawdź, czy hasło wprowadzone w routerze bezprzewodowym jest prawidłowe.

## Jeśli nie ma żadnego problemu z hasłem

1. Kwestia 2 Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

   Jeśli w routerze bezprzewodowym wyłączona jest funkcja DHCP, włącz ją i ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

2. Kwestia 3 Zresetuj błąd, a następnie ponownie przeprowadzić konfigurację drukarki.

   Naciśnij przycisk OK.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

3. Kwestia 4 Sprawdź ustawienia filtrowania adresów MAC.

   Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki.

   Aby sprawdzić adres MAC drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

   1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
   2. Za pomocą przycisków i wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
   3. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.
   4. Wybierz opcję Druk. szczegóły LAN (Print LAN details) i naciśnij przycisk OK.
   5. Sprawdź MAC address of wireless LAN drukowanych szczegółów LAN.
   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

4. Kwestia 5 Sprawdź ustawienia protokołu zabezpieczeń (metody szyfrowania) routera bezprzewodowego.

   Jeśli router bezprzewodowy jest skonfigurowany pod kątem korzystania wyłącznie ze standardu IEEE802.11n, a dla szyfrowania wybrane jest ustawienie WEP lub TKIP, zmień metodę szyfrowania na inną niż WEP i TKIP lub zmień standard komunikacji, po czym ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

   Jeśli dla standardu szyfrowania wybrano ustawienie WEP lub TKIP, nie można korzystać ze standardu komunikacji IEEE802.11n.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

   Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.