# Manuell tilkobling

1. Legg inn navnet på den trådløse ruteren (SSID). Det skilles mellom små og store bokstaver i teksten som angis.

   Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver inn tegn og hvordan du endrer tegntypen, kan du se "Inntasting av tekst" (vises i et nytt vindu).

   Hvis du ikke vet navnet til den trådløse ruteren, kan du slå opp i brukerveiledningen til ruteren, eller du kan kontakte produsenten.

2. Når du har skrevet inn nettverksnavnet, kontrollerer du at navnet på den trådløse ruteren (SSID) er korrekt, og trykker på og holder inne OK-knappen i minst to sekunder.

3. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

4. Angi passordet. Det skilles mellom små og store bokstaver i teksten som angis.

   Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver inn tegn og hvordan du endrer tegntypen, kan du se "Inntasting av tekst" (vises i et nytt vindu).

   Hvis du ikke kjenner til passordet for den trådløse ruteren, kan du slå opp i brukerveiledningen til ruteren, eller du kan kontakte produsenten.

   Hvis "Tilkoblet (Connected)" vises, krever ikke nettverket et passord. Fortsett fra trinn 7.

5. Når du har skrevet inn teksten, trykker du på og holder inne OK-knappen i minst to sekunder.

6. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

7. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på OK-knappen.

   Hvis det vises et annet skjermbilde, finner du mer om dette i avsnittet "Søke feil".

8. Trykk på KOPIER (COPY)-knappen (A).

   Oppsettet av nettverkstilkobling er nå fullført.

9. Returner til programvaren, og fortsett med installeringen.

   Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.