# Problemen oplossen -Handmatig instellen-

# Draadloze router niet gedetecteerd

1. Controle 1 Is de draadloze router ingeschakeld?

   Als het al is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.

   Ga pas verder naar het volgende scherm van deze handleiding als de stroomvoorziening is ingeschakeld. De verbinding met de draadloze router wordt tijdelijk uitgeschakeld.

2. Controle 2 Controleer de naam en het wachtwoord van uw draadloze router.

   De namen van draadloze routers verschillen voor de frequenties 5 GHz en 2,4 GHz.

   Zoek de naam van een draadloze router die u wilt gebruiken en selecteer deze in het printerscherm.

   Controleer bovenstaande, selecteer Opnieuw zoeken (Search again) en druk vervolgens op de knop OK om nogmaals naar de draadloze router te zoeken.

   - Terug naar de procedure

## Als de draadloze router nog steeds niet wordt gedetecteerd

1. Controle 3 Zijn de draadloze router en de printer geïnstalleerd in een open ruimte waarin draadloze communicatie mogelijk is?

2. Controle 4 Werkt de draadloze router met IEEE802.11n, IEEE802.11g of IEEE802.11b?

   Controleer bovenstaande, selecteer Opnieuw zoeken (Search again) en druk vervolgens op de knop OK om nogmaals naar de draadloze router te zoeken.

   - Terug naar de procedure

3. Controle 5 Controleer de instellingen van de draadloze router.

   Als SSID uitzenden (zoals een 'ANY'-verbinding) is uitgeschakeld of de verborgen modus is ingeschakeld op de draadloze router, schakelt u SSID uitzenden in of schakelt u de verborgen modus uit.

   Selecteer Opnieuw zoeken (Search again) en druk vervolgens op de knop OK om nogmaals naar de draadloze router te zoeken.

   - Terug naar de procedure

   Als u een verbinding tot stand wilt brengen zonder de instellingen van de draadloze router te wijzigen, selecteert u Router direct opgev. (Router direct input) in het scherm Router selecteren (Select router). De instellingen van de draadloze verbinding voor de draadloze router kunnen rechtstreeks op de printer worden ingevoerd.

   - Geef rechtstreeks de naam van de draadloze router op

4. Controle 6 Controleer de instellingen voor het beveiligingsprotocol (coderingsmethode) van de draadloze router.

   Als 'WPA/WPA2 Enterprise' is ingesteld, wijzigt u dit in 'WPA/WPA2-Persoonlijk' op de draadloze router. Deze printer ondersteunt 'WPA/WPA2 Enterprise niet'.

   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

   Voor informatie over het wijzigen van het beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) dat door de draadloze router wordt gebruikt, raadpleegt u de handleiding bij de draadloze router of neemt u contact op met de fabrikant.