# Conexión por cable

1. Pulse el botón Configuración (Setup) (A).

2. Necesitará un cable Ethernet (se vende por separado).

3. Retire la tapa (B) del puerto situado a la izquierda en la parte posterior de la impresora.

4. Conecte la impresora y el dispositivo de red (router, etc.) con un cable Ethernet (C).

   No lo conecte a ningún otro puerto.

5. Utilice el botón o (D) para seleccionar Config. dispositivo (Device settings) y pulse el botón OK.

6. Seleccione Configuración LAN (LAN settings) y pulse el botón OK.

7. Seleccione LAN cableada (Wired LAN) y pulse el botón OK.

8. Seleccione Act./des. LAN cabl. (Enab./dis. wired LAN) y pulse el botón OK.

9. Seleccione Activo (Enable) y pulse el botón OK.

10. Si aparece la siguiente pantalla, pulse el botón OK.

    Si no se muestra la siguiente pantalla, continúe con el siguiente paso.

11. Pulse el botón COPIA (COPY) (E).

    La configuración de la conexión de red ha finalizado.

12. Vuelva al software de la aplicación y continúe con la instalación.

    Haga clic en el en la barra de tareas (taskbar), siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.