# Устранение неполадок (WCN)

# Появится сообщение «Ошибка таймаута <См. руководство>».

Данный экран появляется, если настройка WCN не была завершена в течение определенного времени.

1. Проверка 1 Повторите настройку и установите для маршрутизатора беспроводной сети новый PIN-код, отображаемый на экране.

2. Проверка 2 Маршрутизатор беспроводной сети включен?

   Если устройство уже включено, выключите, а затем снова включите его.

   Не переходите к следующему экрану этого руководства, пока не включите питание. Подключение к маршрутизатору беспроводной сети может быть временно выключено.

3. Проверка 3 Сбросьте ошибку, а затем повторите настройку принтера.

   Нажмите кнопку OK.

   - Повторно установите соединение через WCN