# Màn hình Chọn mạng (SSID)

Nếu kết nối giữa máy in và bộ định tuyến không dây không được tạo tự động, màn hình Chọn mạng (SSID)(Select Network (SSID)) sẽ hiển thị.

Thực hiện theo các bước dưới đây, kết nối máy in và bộ định tuyến không dây.

1. Chọn tên mạng (SSID) của bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối từ danh sách Tên mạng (SSID):(Network Name (SSID):).

   Nếu bộ định tuyến không dây không hiển thị trong danh sách, hãy thực hiện theo hướng dẫn trong Bộ định tuyến không dây không có trong danh sách tên mạng (SSID).

2. Nhấp Tiếp(Next).

   Nếu không sử dụng loại mật mã hóa, bạn không cần thực hiện các bước sau.

3. Nhập mật khẩu của bộ định tuyến không dây vào trường Mật khẩu:(Password:).

   Gõ vào ký tự bạn muốn nhập. Ký tự nhập phân biệt chữ hoa và chữ thường.

   Nếu bạn đang sử dụng kết nối WEP, cũng đặt ID khóa WEP:(WEP Key ID:).

4. Nhấp Tiếp(Next).

## Bộ định tuyến không dây không có trong danh sách tên mạng (SSID)

Nếu bộ định tuyến không dây không có trong danh sách Tên mạng (SSID):(Network Name (SSID):), ví dụ khi đặt chế độ ẩn, thực hiện theo các bước dưới đây để thêm bộ định tuyến không dây.

1. Chọn Mạng khác(Other networks) từ danh sách Tên mạng (SSID):(Network Name (SSID):).

2. Nhấp Tiếp(Next).

3. Nhập tên mạng (SSID) vào trường Tên mạng (SSID):(Network Name (SSID):).

4. Chọn giao thức từ Loại mật mã hóa:(Encryption Type:).

   Nếu bạn không sử dụng loại mật mã hóa, chọn Không sử dụng(Do not use) và tiến hành bước 6.

   Nếu bạn đang sử dụng kết nối WEP, cũng đặt Độ dài khóa WEP:(WEP Key Length:), Định dạng khóa WEP:(WEP Key Format:) và ID khóa WEP:(WEP Key ID:).

5. Nhập mật khẩu của bộ định tuyến không dây.

6. Nhấp Tiếp(Next).

Lưu ý

- Mật khẩu còn có thể được gọi là Khóa bảo mật.
- Để tìm hiểu thông tin về các giá trị mặc định cho tên mạng (SSID) và mật khẩu, hoặc cách kiểm tra giá trị đã đặt hiện tại, tham khảo hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến không dây.
- Các SSID dải tần 2.4 GHz xuất hiện cho tên mạng (SSID). Nếu máy in của bạn hỗ trợ dải tần 5 GHz, các SSID dải tần 5 GHz cũng xuất hiện.