# Vianmääritys -Manuaalinen yhteys-

# "Suoraan syötettyä reititintä ei havaita <Katso käyttöopas>" tulee näkyviin

1. Tarkistus 1 Onko langaton reititin kytketty päälle?

   Jos virta on jo kytketty, katkaise se ja kytke se sitten uudelleen.

   Älä jatka seuraavaan näyttöön, ennen kuin virta on kytketty päälle. Yhteys langattomaan reitittimeen on tilapäisesti poissa käytöstä.

   Varmista OK-painiketta painamalla, että annettu langattoman reitittimen nimi (SSID) on oikein, ja paina sitten OK-painiketta uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

## Jos langatonta reititintä ei vieläkään havaita

1. Tarkistus 2 Onko annettu langattoman reitittimen nimi (SSID) oikein?

2. Tarkistus 3 Onko langaton reititin ja tulostin asennettu avoimeen tilaan, jossa langaton tietoliikenne on mahdollista?

3. Tarkistus 4 Toimiiko langaton reititin IEEE802.11n-, IEEE802.11g- tai IEEE802.11b-standardin mukaisesti?

   Varmista OK-painiketta painamalla, että annettu langattoman reitittimen nimi (SSID) on oikein, ja paina sitten OK-painiketta uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

4. Tarkistus 5 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos SSID:n lähetys (yhteystapana "KAIKKI" jne.) on estetty tai langaton reititin on piilotustilassa, salli SSID:n lähetys (yhteystapana "KAIKKI" SSID jne.) tai ota piilotustila pois käytöstä.

   Valitse tulostimesta Etsi uudelleen (Search again) ja paina OK-painiketta etsiäksesi langatonta reititintä uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

5. Tarkistus 6 Tarkista langattoman reitittimen suojausprotokollan (salausmenetelmä) asetukset.

   Jos "WPA/WPA2 Enterprise" on asetettuna, vaihda langattomassa reitittimessä tilalle "WPA/WPA2 Personal". Tämä tulostin ei tue "WPA/WPA2 Enterprisea."

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan uudelleen

   Saat lisätietoja langattoman reitittimen suojausprotokollan (suojausstandardi) vaihtamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai langattoman reitittimen valmistajalta.