# Kaabelühendus

1. Vajutage nuppu Seadistus (Setup) (A).

2. Vajate Etherneti kaablit (müüakse eraldi).

3. Eemaldage printeri tagakülje vasakpoolses osas asuva pordi kork (B).

4. Ühendage printer ja võrguseade (ruuter vm) Etherneti-kaabilga (C).

   Ärge ühendage seda ühegi muu pordiga.

5. Vajutage nuppu või (D), et valida Seadme määrangud (Device settings), ja vajutage nuppu OK.

6. Valige suvand LAN-i määrangud (LAN settings) ja vajutage nuppu OK.

7. Valige Juhtmega LAN (Wired LAN) ja vajutage nuppu OK.

8. Valige Luba/keela juhtm. LAN (Enab./dis. wired LAN) ja vajutage nuppu OK.

9. Valige Aktiivne (Enable) ja vajutage nuppu OK.

10. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu OK.

    Kui järgmine kuva ei avane, jätkake järgmisest juhisest.

11. Vajutage nuppu Kopeeri (COPY) (E).

    Võrguühenduse häälestamine on nüüd lõpetatud.

12. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

    Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.