# WPS (PIN код) връзка

1. Изберете Друга настройка (Other setup) и натиснете бутона OK.

2. Изберете WPS (PIN код) (WPS (PIN code)) и натиснете бутона OK.

3. Следвайте инструкциите на екрана на компютър, за да зададете PIN код на безжичния рутер.

4. Когато се покаже екранът по-долу, натиснете бутона OK.

   Ако се покаже различен екран, вижте "Отстраняване на неизправности".

5. Натиснете бутона Копиране (COPY) (A).

   Настройката на мрежовата връзка вече е завършена.

6. Върнете се към приложния софтуер и продължете с инсталацията.

   Щракнете върху в лентата на задачите (taskbar) и следвайте инструкциите на екрана на компютъра, за да продължите с настройката.