# Glosārijs

- DHCP funkcija
- Tiešs savienojums
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP adrese
- IPv4
- MAC adrese
- MAC adreses filtrēšana
- Tīkls
- Ports
- Maršrutētājs
- SSID
- SSID apraide
- Slēptais režīms
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP atslēga
- WEP atslēgas numurs
- Wi-Fi
- Vadu savienojums
- Bezvadu maršrutētājs
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP funkcija
  Funkcija, kas automātiski piešķir pieprasīto informāciju (IP adresi u.c.) datoriem, printeriem vai citām ierīcēm, kas savienotas tīklā.
Tiešs savienojums
  Metode tiešai printera savienošanai ar datoru vai citām ierīcēm, neizmantojot bezvadu maršrutētāju.
IEEE802.11a
  Starptautisks bezvadu tīklošanas standarts, kas izmanto 5,2 GHz joslu; ļauj izveidot sakarus ar maksimālo pārsūtīšanas ātrumu 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Starptautisks bezvadu tīklošanas standarts, kas izmanto 5 GHz joslu; ļauj izveidot sakarus ar maksimālo pārsūtīšanas ātrumu 6,93 Gbps.
  Pēcteča standarts IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Starptautisks bezvadu tīklošanas standarts, kas izmanto 2,4 GHz joslu; ļauj izveidot sakarus ar maksimālo pārsūtīšanas ātrumu 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Starptautisks bezvadu tīklošanas standarts, kas izmanto 2,4 GHz joslu; ļauj izveidot sakarus ar maksimālo pārsūtīšanas ātrumu 54 Mbps.
  Saderīgs ar IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Starptautisks bezvadu tīklošanas standarts, kas izmanto 2,4 GHz joslu un 5 GHz joslu; ļauj izveidot sakarus ar maksimālo pārsūtīšanas ātrumu 600 Mbps.
  Saderība ar IEEE802.11b/g tiek nodrošināta 2,4 GHz joslā.
IP adrese
  Ciparu identifikācija, kas piešķirta katram ar tīklu savienotam datoram vai tīkla ierīcei.
IPv4
  Interneta protokols IP adreses pārvaldībai.
  IPv4 adreses tiek automātiski piešķirtas sakaru ierīcēm, piemēram, datoriem, kas savienotas tīklā.
MAC adrese
  Unikāls numurs, kas tiek piešķirts katrai tīkla ierīcei.
MAC adreses filtrēšana
  Ierīce, kas darbojas kā tilts, izveidojot bezvadu tīklu.
Tīkls
  Sistēma, lai apmainītos ar informāciju starp datoriem, savienojot tos vienu ar otru. Internets ir tīkla veids.
Ports
  Ligzda, kurā var ievietot Ethernet kabeli vai USB kabeli.
Maršrutētājs
  Ierīce, ko izmanto kā tiltu vai savienojuma izveidei starp ierīcēm (datoriem, printeriem u.c.) tīklā.
SSID
  Nosaukums, lai identificētu bezvadu tīklā izmantotu bezvadu maršrutētāju.
SSID apraide
  Bezvadu maršrutētāja signāla periodiska pārraide, kas norāda tā SSID.
Slēptais režīms
  Funkcija, lai novērstu bezvadu maršrutētāja SSID parādīšanos citā bezvadu tīkla ierīcē.
TKIP
  Šifrēšanas standarts; periodiska šifrēšanas atslēgas atjaunošana novērš atšifrēšanu, ko veic trešā puse.
USB
  Standarts perifērijas ierīču (printeru u.c.) pievienošanai datoram.
WCN
  Funkcija, lai viegli konfigurētu bezvadu savienojuma iestatījumus, ievadot tikai PIN kodu. (WCN-NET) WCN nozīmē Windows Pievienoties tūlīt.
WEP
  Drošības protokols, kas tiek izmantots IEEE802.11.
WEP atslēga
  Šifrēšanas atslēga, ko izmanto WEP.
WEP atslēgas numurs
  Atlasiet no WEP 1. atslēgas līdz WEP 4. atslēgai. Atlasiet to pašu WEP atslēgas numuru, kāds ir tā bezvadu maršrutētāja numurs, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Wi-Fi
  Zīmola nosaukums, kas tiek piešķirts tikai tiem produktiem, kas izgājuši Wi-Fi Alliance sadarbspējas pārbaudes. Jūsu printeris ir Wi-Fi sertificēts produkts. Var attiekties arī uz LAN (lokālais tīkls), kam nav nepieciešami kabeļi.
Vadu savienojums
  Tīkls, savienojumam ar kuru ir nepieciešams Ethernet kabelis
Bezvadu maršrutētājs
  Ierīce, kas darbojas kā tilts, izveidojot bezvadu tīklu.
WPA
  Drošības protokols bezvadu tīkliem ar uzlabotu drošību salīdzinājumā ar WEP.
WPA2
  Drošības protokols bezvadu tīkliem. Tā ir jauna WPA versija.
WPS
  Standarts, ar kuru var vienkārši izveidot bezvadu ierīces savienojumus un drošības iestatījumu. Pieejama spiedpogas metode un PIN koda metode. WPS apzīmē Wi-Fi Protected Setup.