# Kézi beállítások

1. Adja meg a vezeték nélküli útválasztó nevét (SSID-jét). Szöveg megadásakor a kis- és nagybetűk nem egyenértékűek.

   A karakterek beírását és a karaktertípus módosítását a „Szövegbevitel” című rész (új ablakban jelenik meg) ismerteti.

   Ha nem tudja a vezeték nélküli útválasztó nevét, akkor nézze meg a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

2. Amikor végzett a bevitellel, ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli útválasztó neve (SSID), majd nyomja meg és legalább két másodpercig tartsa nyomva az OK gombot.

3. Válassza az Igen (Yes) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

4. Jelölje ki a vezeték nélküli útválasztón beállított biztonsági protokollt, és nyomja meg az OK gombot.

   Ha a „Csatlakoztatva (Connected)” üzenet jelenik meg, akkor a hálózathoz nem kell jelszót megadni. A következő lépésben válassza a „Letiltás (Disable)” lehetőséget, és folytassa a beállítást.

   Ha más képernyő jelenik meg, nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

5. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztón beállított biztonsági protokollt.

   - Letiltás
   - WEP
   - WPA/WPA2