# Trikčių diagnostika –išjungti–

# Pasirodo „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“

1. 1 patikrinimas Ar įjungtas belaidis maršruto parinktuvas?

   Jei jis jau įjungtas, išjunkite jį, o tada vėl įjunkite.

   Kol įjungtas maitinimas, nepereikite į kitą šios instrukcijos ekraną. Ryšys su belaidžiu maršruto parinktuvu bus laikinai nutrauktas.

2. 2 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Pereikite prie saito paskirties vietos ir pradėdami nuo 4 veiksmo toliau atlikite veiksmus.