# Rozwiązywanie problemów — Połączenie ręczne

# Pojawia się ekran „Poł. z routerem bezprz. nie powiodło się <Zobacz podręcznik>”, gdy ustawiony Protokół zabezpieczeń to WEP

1. Kwestia 1 Sprawdź, czy hasło wprowadzone w routerze bezprzewodowym jest prawidłowe.

2. Kwestia 2 Sprawdź używany numer klucza WEP.

   Jeśli stosowany jest numer klucza WEP 2, 3 lub 4, zmień numer klucza WEP ustawiony w routerze bezprzewodowym na 1, a następnie ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

3. Kwestia 3 Zresetuj błąd, a następnie ponownie przeprowadzić konfigurację drukarki.

   Naciśnij przycisk OK.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

   W przypadku ustanawiania połączenia bez zmiany ustawień routera bezprzewodowego wybierz numer klucza WEP poprzez wprowadzenie ustawień połączenia bezprzewodowego bezpośrednio w drukarce.

   - Ustawienia ręczne

   Szczegółowe informacje o sposobie zmiany numeru klucza WEP routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

4. Kwestia 4 Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

   Jeśli w routerze bezprzewodowym wyłączona jest funkcja DHCP, włącz ją i ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

5. Kwestia 5 Sprawdź klucz WEP routera bezprzewodowego.

   Jeśli korzystasz z routera bezprzewodowego, który automatycznie generuje klucze WEP, sprawdź klucz WEP (szesnastkowy) utworzony automatycznie w routerze bezprzewodowym, a następnie wprowadź go w drukarce.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

6. Kwestia 6 Sprawdź ustawienia filtrowania adresów MAC.

   Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki.

   Aby sprawdzić adres MAC drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

   1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
   2. Za pomocą przycisków i wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
   3. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.
   4. Wybierz opcję Druk. szczegóły LAN (Print LAN details) i naciśnij przycisk OK.
   5. Sprawdź MAC address of wireless LAN drukowanych szczegółów LAN.
   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

   Jeśli filtrowanie adresów MAC w routerze bezprzewodowym jest wyłączone, ponownie skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego.

   - Ponownie wykonaj Połączenie ręczne

   Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.