# Rankinė sąranka

1. Pasirinkite Kita sąranka (Other setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

2. Pasirinkite Rankinė sąranka (Manual setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

3. Pasirinkite belaidį maršruto parinktuvą ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   Jei atidaromas kitas ekranas arba nepavyksta rasti belaidžio maršruto parinktuvo, žr. „Trikčių diagnostika“.

   - Jei pasirinkote „Įv. mrš. p. tiesiogiai“, žr. čia

4. Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

5. Pasirinkite belaidžio maršruto parinktuvui nustatytą saugos protokolą ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   Jei spausdintuvo ekrane rodoma „Prisijungta (Connected)“, tinklo slaptažodžio įvesti nereikia. Atlikdami kitą veiksmą pasirinkite Išjungti (Disable) ir tęskite sąranką.

6. Pasirinkite nustatytą belaidžio maršruto parinktuvo saugos protokolą.

   - Išjungti
   - WEP
   - WPA / WPA2