# الاتصال السلكي

1. اضغط على الزر إعداد (‏Setup)‏‏ (‏A)‏.

2. ستحتاج إلى كبل Ethernet (‏يباع منفصلاً)‏.

3. قم بإزالة الغطاء (‏B)‏ من المنفذ الموجود في الجانب الأيسر للجزء الخلفي من الطابعة.

4. قم بتوصيل الطابعة وجهاز الشبكة (‏جهاز توجيه، وغيره)‏ بكبل Ethernet ‏(‏C)‏.

   لا تقم بتوصيله بأي منفذ آخر.

5. استخدم الزر أو (‏D)‏ لتحديد Device settings، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

6. حدد LAN settings، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

7. حدد Wired LAN، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

8. حدد Enab./dis. wired LAN، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

9. حدد Enable، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

10. في حالة ظهور الشاشة الواردة أدناه، اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

    وإذا لم تظهر الشاشة التالية، فانتقل إلى الخطوة التالية.

11. اضغط على الزر نسخ (‏COPY)‏ (‏E)‏.

    اكتمل الآن إعداد الاتصال بالشبكة.

12. قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع عملية التثبيت.

    انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.