# Catatan Tentang Koneksi Berkabel

- Pastikan komputer dan perute (A) Anda terhubung. Untuk detail lebih lanjut tentang memeriksa setelan ini, lihat petunjuk yang tersedia dengan perute atau hubungi produsennya.

- Konfigurasi, fungsi perute, prosedur pengesetan dan setelan keamanan perangkat jaringan bervariasi tergantung pada lingkungan sistem. Untuk detail, lihat petunjuk untuk perangkat jaringan Anda atau hubungi produsennya.
- Untuk penggunaan kantor, konsultasikan dengan administrator jaringan Anda.
- Perhatikan bahwa jika Anda terhubung ke jaringan tanpa perlindungan keamanan, informasi pribadi Anda dapat diungkapkan ke pihak ketiga.
- Anda tidak dapat menghubungkan pencetak dengan koneksi nirkabel dan berkabel secara bersamaan. LAN Berkabel dan USB dapat digunakan secara bersamaan.
- Ketika menggunakan perute, hubungkan pencetak dan komputer ke sisi LAN (segmen jaringan yang sama).