# Hibaelhárítás – Letiltás (Disable) –

# Megjelenik a „Nem sikerült csatl. a vez. nélk. routerhez <Lásd a kézikönyvet>” üzenet

1. 1. ellenőrzés Be van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó?

   Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

   Ne lépjen tovább ennek az útmutatónak a következő képernyőjére, amíg be nem kapcsolja a tápellátást. A vezeték nélküli útválasztóval létesített kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva.

2. 2. ellenőrzés Törölje a hibaüzenetet, majd hajtsa végre újra a nyomtató beállítását.

   Nyomja meg az OK gombot.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének ismételt közvetlen megadása

   Ugorjon a hivatkozás által mutatott oldalra, és folytassa az 4. lépéssel.