# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Показва се "Припокр. на рутера"

Това съобщение се показва, когато са открити няколко безжични рутера с едно и също име.

## Когато разполагате само с един безжичен рутер

Изберете Изп. само един рутер (Use a single router) и натиснете бутона OK.

Изберете MAC адреса на желания безжичен рутер от екрана и натиснете бутона OK.

- Когато екранът на принтера се промени, извършете отново Ръчно свързване

Отидете до местоназначението на връзката и продължете от стъпка 4.

За подробности относно проверката на настройките на MAC адреса на безжичния рутер вижте ръководството за безжичния рутер или се свържете с производителя.

## При използване на няколко безжични рутера

Изберете Изп. много рутери (Use multiple routers) и натиснете бутона OK.

- Когато екранът на принтера се промени, извършете отново Ръчно свързване

Отидете до местоназначението на връзката и продължете от стъпка 4.