# Ruční nastavení

1. Vyberte možnost Jiná nastavení (Other setup) a stiskněte tlačítko OK.

2. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.

3. Vyberte svůj bezdrátový směrovač a stiskněte tlačítko OK.

   Pokud se otevře jiná obrazovka nebo pokud nebude nalezen bezdrátový směrovač, přejděte k části „Řešení potíží“.

   - Pokud jste vybrali možnost Přímo zadat směrov., nahlédněte zde

4. Stiskněte tlačítko OK.

5. Vyberte protokol zabezpečení nastavený na bezdrátovém směrovači a stiskněte tlačítko OK.

   Pokud se na tiskárně zobrazí zpráva „Připojeno (Connected)“, síť nevyžaduje heslo. V dalším kroku vyberte možnost „Zakázat (Disable)“ a pokračujte v nastavení.

6. Vyberte protokol zabezpečení nastavený v bezdrátovém směrovači.

   - Zakázat
   - WEP
   - WPA/WPA2