# Ručno povezivanje

1. Unesite naziv bežičnog usmjerivača (SSID). Unos teksta razlikuje velika i mala slova.

   Odgovor na pitanje kako unijeti znakove i kako ih promijeniti u odjeljku "Unos teksta" (prikazuje se u novom prozoru).

   Ako ne znate naziv bežičnog usmjerivača, pogledajte vodič bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.

2. Nakon unosa, provjerite je li naziv bežičnog usmjernika (SSID) ispravan, a zatim pritisnite i držite gumb U redu (OK) najmanje dvije sekunde.

3. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

4. Unesite lozinku. Unos teksta razlikuje velika i mala slova.

   Odgovor na pitanje kako unijeti znakove i kako ih promijeniti u odjeljku "Unos teksta" (prikazuje se u novom prozoru).

   Ako ne znate lozinku bežičnog usmjerivača, pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.

   Ako se pojavi "Veza uspostavljena (Connected)" , mreža ne zahtijeva lozinku. Nastavite od 7. koraka.

5. Nakon unosa, pritisnite i držite gumb U redu (OK) najmanje dvije sekunde.

6. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

7. Kada se prikaže donji zaslon, pritisnite gumb U redu (OK).

   Ako se pojavi drugačiji zaslon, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".

8. Pritisnite gumb KOPIRANJE (COPY) (A).

   Postavljanje mrežne veze sada je dovršeno.

9. Vratite se na softverski program i nastavite s instalacijom.

   Kliknite u programskoj traci (taskbar), a zatim slijedite upute na zaslonu računala da biste nastavili s postavljanjem.