# Opombe glede žične povezave

- Preverite, ali sta računalnik in usmerjevalnik (A) povezana. Za podrobnosti o preverjanju teh nastavitev glejte priročnik, priložen usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.

- Konfiguracija, funkcije usmerjevalnika, postopki namestitve in varnostne nastavitve omrežnih naprav se lahko razlikujejo glede na sistemsko okolje. Za podrobnosti glejte priročnik za omrežno napravo ali se obrnite na proizvajalca naprave.
- Če napravo uporabljate v službi, se obrnite na skrbnika omrežja.
- Če vzpostavljate povezavo z omrežjem, ki ni zaščiteno z varnostnimi ukrepi, obstaja tveganje razkritja osebnih podatkov drugi osebi.
- V tiskalniku ni mogoče hkrati vzpostaviti brezžične in žične povezave. Žično omrežje LAN in vhod USB lahko uporabljate hkrati.
- Ko uporabljate usmerjevalnik, povežite tiskalnik in računalnik na stran omrežja LAN (isti omrežni segment).