# Solución de problemas -WEP-

# Se muestra "Error al conectar con el router inalámbrico <Ver manual>"

1. Comprobación 1 Compruebe que la contraseña introducida para el router inalámbrico y el número de clave de WEP seleccionado son correctos.

2. Comprobación 2 Restablezca el error y vuelva a realizar la configuración de la impresora.

   Pulse el botón OK.

   - Rehacer Configuración manual

   Para cambiar el número de clave WEP que se va a usar, cambie la configuración del router inalámbrico y, a continuación, configure la conexión inalámbrica de nuevo.

   Para obtener más información sobre cómo cambiar el número de clave WEP del router inalámbrico, consulte el manual de dicho dispositivo o póngase en contacto con el fabricante.

3. Comprobación 3 Compruebe la configuración del router inalámbrico.

   Si la función DHCP del router inalámbrico está desactivada, actívela y vuelva a configurar la conexión inalámbrica.

   - Rehacer Configuración manual

4. Comprobación 4 Compruebe la clave WEP del router inalámbrico.

   Si utiliza un router inalámbrico que crea automáticamente claves WEP, compruebe la clave WEP (hexadecimal) que se ha creado automáticamente en el router inalámbrico y, a continuación, introdúzcala en la impresora.

   - Rehacer Configuración manual

5. Comprobación 5 Compruebe la configuración de filtrado de dirección MAC.

   Si la aplicación de filtrado de la dirección MAC está activada en el router inalámbrico, cambie la configuración para que se acepte la dirección MAC de la impresora.

   Para comprobar la dirección MAC de la impresora, siga estos pasos.

   1. Pulse el botón Configuración (Setup).
   2. Utilice el botón o para seleccionar Config. dispositivo (Device settings) y pulse el botón OK.
   3. Seleccione Configuración LAN (LAN settings) y pulse el botón OK.
   4. Seleccione Impr. detalles LAN (Print LAN details) y pulse el botón OK.
   5. Compruebe MAC address of wireless LAN de los detalles impresos de LAN.
   - Rehacer Configuración manual

   Si el filtrado de la dirección MAC está desactivado en el router inalámbrico, configure de nuevo los parámetros de la conexión inalámbrica.

   - Rehacer Configuración manual

   Para obtener más detalles sobre cómo comprobar o cambiar la configuración del router inalámbrico, consulte el manual del router o póngase en contacto con el fabricante.

## Si ninguna de las medidas anteriores resuelve el problema

1. Comprobación 6 Introduzca directamente el nombre del router inalámbrico y, a continuación, configure la conexión inalámbrica de nuevo.

   - Introducir directamente nombre router inalámbrico

   Para obtener más información sobre cómo comprobar la configuración del router inalámbrico, consulte el manual correspondiente o póngase en contacto con el fabricante.