# Der Bildschirm Netzwerk (SSID) auswählen

Wenn eine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Wireless Router nicht automatisch hergestellt werden kann, wird der Bildschirm Netzwerk (SSID) auswählen (Select Network (SSID)) angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Wireless Router herzustellen.

1. Wählen Sie in der Liste Netzwerkname (SSID): (Network Name (SSID):) den Netzwerknamen (SSID) des Wireless Routers aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   Wenn Ihr Wireless Router nicht in der Liste angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen unter Wireless Router in der Liste „Netzwerkname (SSID)” nicht verfügbar.

2. Klicken Sie auf Weiter (Next).

   Wenn Sie den Verschlüsselungstyp nicht verwenden, sind die folgenden Schritte nicht erforderlich.

3. Geben Sie das Kennwort für Ihren Wireless Routers im Feld Kennwort: (Password:) ein.

   Geben Sie das einzugebende Zeichen ein. Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

   Wenn Sie eine WEP-Verbindung verwenden, legen Sie auch die WEP-Schlüssel-ID: (WEP Key ID:) fest.

4. Klicken Sie auf Weiter (Next).

## Wireless Router in der Liste „Netzwerkname (SSID)” nicht verfügbar

Wenn Ihr Wireless Router nicht in der Liste Netzwerkname (SSID): (Network Name (SSID):) verfügbar ist, beispielsweise wenn der geschützte Modus aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Wireless Router hinzuzufügen.

1. Wählen Sie Andere Netzwerke (Other networks) in der Liste Netzwerkname (SSID): (Network Name (SSID):) aus.

2. Klicken Sie auf Weiter (Next).

3. Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) in das Feld Netzwerkname (SSID): (Network Name (SSID):) ein.

4. Wählen Sie unter Verschlüsselungstyp: (Encryption Type:) das Protokoll aus.

   Wenn Sie den Verschlüsselungstyp nicht verwenden, wählen Sie Nicht verwenden (Do not use) aus und fahren Sie mit Schritt 6 fort.

   Wenn Sie eine WEP-Verbindung verwenden, legen Sie auch die WEP-Schlüssellänge: (WEP Key Length:), das WEP-Schlüsselformat: (WEP Key Format:) und die WEP-Schlüssel-ID: (WEP Key ID:) fest.

5. Geben Sie das Kennwort für Ihren Wireless Router ein.

6. Klicken Sie auf Weiter (Next).

Hinweis

- Das Kennwort wird möglicherweise als Sicherheitsschlüssel oder Passphrase bezeichnet.
- Informationen zu den Standardwerten für Ihren Netzwerknamen (SSID) und das Kennwort oder dazu, wie Sie die aktuell festgelegten Werte prüfen können, finden Sie im Handbuch, das Ihrem Wireless Router beigelegt war.
- Die SSIDs für das 2,4-GHz-Band werden für den Netzwerknamen (SSID) angezeigt. Wenn Ihr Drucker das 5-GHz-Band unterstützt, werden die SSIDs für das 5-GHz-Band ebenfalls angezeigt.