# Valitse verkko (SSID) -näyttö

Jos tulostimen ja langattoman reitittimen välistä yhteyttä ei voi luoda automaattisesti, Valitse verkko (SSID) (Select Network (SSID)) -näyttö tulee näkyviin.

Yhdistä tulostin ja langaton reititin seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Valitse se langattoman reitittimen verkkonimi (SSID), johon haluat muodostaa yhteyden Verkkonimi (SSID): (Network Name (SSID):) -luettelosta.

   Jos haluamaasi langatonta reititintä ei näy luettelossa, noudata ohjetta Langaton reititin ei ole käytettävissä Verkkonimi (SSID) -luettelossa.

2. Valitse Seuraava (Next).

   Jos käytät salaustyyppiä, seuraavat vaiheet eivät ole pakollisia.

3. Anna langattoman reitittimen salasana Salasana: (Password:) -kenttään.

   Syötä lisättävä merkki. Merkkien syötössä kirjainkoko on merkitsevä.

   Jos käytät WEP-yhteyttä, aseta myös WEP-avaimen tunniste: (WEP Key ID:).

4. Valitse Seuraava (Next).

## Langaton reititin ei ole käytettävissä Verkkonimi (SSID) -luettelossa

Jos langaton reititin ei ole käytettävissä Verkkonimi (SSID): (Network Name (SSID):) -luettelossa, jos esimerkiksi piilotustila on määritetty, lisää langaton reititin seuraavasti.

1. Valitse Verkkonimi (SSID): (Network Name (SSID):) -luettelosta Muut verkot (Other networks).

2. Valitse Seuraava (Next).

3. Kirjoita verkkonimi (SSID) Verkkonimi (SSID): (Network Name (SSID):) -kenttään.

4. Valitse protokolla Salaustyyppi: (Encryption Type:) -kohdasta.

   Jos et käytä salaustyyppiä, valitse Älä käytä (Do not use) ja siirry vaiheeseen 6.

   Jos käytät WEP-yhteyttä, aseta myös WEP-avaimen pituus: (WEP Key Length:), WEP-avaimen muoto: (WEP Key Format:) jaWEP-avaimen tunniste: (WEP Key ID:).

5. Anna langattoman reitittimen salasana.

6. Valitse Seuraava (Next).

Huomautus

- Salasanaan voidaan viitata termeillä salausavain tai tunnuslause.
- Katso lisätietoja verkkonimen (SSID) ja salasanan oletusarvoista tai asetetuista arvoista langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
- 2,4 GHz:n alueen SSID:t näkyvät verkkonimi (SSID) -kohdassa. Jos tulostin tukee 5 GHz:n aluetta, myös 5 GHz:n alueen SSID:t näkyvät.