# Trikčių diagnostika –Rankinis prisijung.–

# Belaidis maršruto parinktuvas neaptiktas

1. 1 patikrinimas Ar įjungtas belaidis maršruto parinktuvas?

   Jei jis jau įjungtas, išjunkite jį, o tada vėl įjunkite.

   Kol įjungtas maitinimas, nepereikite į kitą šios instrukcijos ekraną. Ryšys su belaidžiu maršruto parinktuvu bus laikinai nutrauktas.

2. 2 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimą ir belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodį.

   Naudojant 5 GHz ir 2,4 GHz dažnius, belaidžių maršruto parinktuvų pavadinimai skiriasi.

   Suraskite belaidžio maršruto parinktuvo, kurį naudosite, pavadinimą ir tada jį pasirinkite spausdintuvo ekrane.

   Patikrinkite anksčiau pateiktą informaciją, pasirinkite Ieškoti dar kartą (Search again) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK), kad būtų iš naujo ieškoma belaidžio maršruto parinktuvo.

   - Toliau vykdykite procedūrą

## Jei belaidis maršruto parinktuvas vis tiek neaptinkamas

1. 3 patikrinimas Ar belaidis maršruto parinktuvas ir spausdintuvas yra atviroje vietoje, tinkamoje belaidžiam ryšiui?

2. 4 patikrinimas Ar belaidis maršruto parinktuvas veikia IEEE802.11n, IEEE802.11g arba IEEE802.11b?

   Patikrinkite anksčiau pateiktą informaciją, pasirinkite Ieškoti dar kartą (Search again) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK), kad būtų iš naujo ieškoma belaidžio maršruto parinktuvo.

   - Toliau vykdykite procedūrą

3. 5 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

   Jei išjungtas SSID transliavimas (pvz., BET KURIS ryšys) arba įjungtas belaidžio maršruto parinktuvo slaptumo režimas, įjunkite SSID transliavimą arba išjunkite slaptumo režimą.

   Pasirinkite Ieškoti dar kartą (Search again) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK), kad būtų iš naujo ieškoma belaidžio maršruto parinktuvo.

   - Toliau vykdykite procedūrą

   Jei sukuriate ryšį nekeisdami belaidžio maršruto parinktuvo parametrų, ekrane Pasirinkite maršr. p. (Select router) pasirinkite Įv. mrš. p. tiesiogiai (Router direct input). Belaidžio maršruto parinktuvo belaidžio ryšio parametrus galima įvesti tiesiai į spausdintuvą.

   - Belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

4. 6 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo saugos protokolo (šifravimo metodo) parametrus.

   Jei nustatyta „WPA/WPA2 Enterprise“, pakeiskite į „WPA/WPA2 asmeninis“ belaidžiame maršruto parinktuve. Šis spausdintuvas nepalaiko „WPA/WPA2 Enterprise“.

   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo naudojamą saugos protokolą (šifravimo standartą), žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.