# Manuálne nastavenie

1. Vyberte možnosť Ďalšie nastavenie (Other setup) a stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte možnosť Manuál. nastavenie (Manual setup) a stlačte tlačidlo OK.

3. Vyberte bezdrôtový smerovač a stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa zobrazí iná obrazovka alebo ak nebude zistený bezdrôtový smerovač, prejdite k časti „Riešenie problémov“.

   - Ak ste vybrali možnosť Priamo zadaný smer., pozrite sem

4. Stlačte tlačidlo OK.

5. Vyberte protokol zabezpečenia nastavený na bezdrôtovom smerovači a stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa na tlačiarni zobrazí správa „Pripojené (Connected)“, sieť nevyžaduje heslo. V ďalšom kroku vyberte možnosť „Zakázať (Disable)“ a pokračujte v nastavení.

6. Vyberte protokol zabezpečenia nastavený v bezdrôtovom smerovači.

   - Zakázať
   - WEP
   - WPA/WPA2