# Riešenie problémov –Manuálne nastavenie–

# Smerovač bezdrôtovej siete sa nezistil

1. Kontrola č. 1 Je bezdrôtový smerovač zapnutý?

   Ak už je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.

   Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po zapnutí napájania. Pripojenie bezdrôtového smerovača bude dočasne vypnuté.

2. Kontrola č. 2 Skontrolujte názov bezdrôtového smerovača a jeho heslo.

   Názvy bezdrôtových smerovačov sa medzi pásmami 5 GHz a 2,4 GHz líšia.

   Zistite meno bezdrôtového smerovača, ktoré sa majú použiť, a potom ho vyberte na obrazovke tlačiarne.

   Skontrolujte vyššie uvedený bod a začnite bezdrôtový smerovač znovu vyhľadávať výberom možnosti Hľadať znova (Search again) a stlačením tlačidla OK.

   - Návrat na postup

## Ak sa bezdrôtový smerovač napriek tomu nezistí

1. Kontrola č. 3 Umiestnili ste bezdrôtový smerovač a tlačiareň v otvorenom priestore, ktorý umožňuje bezdrôtovú komunikáciu?

2. Kontrola č. 4 Funguje bezdrôtový smerovač v pásme IEEE802.11n, IEEE802.11g alebo IEEE802.11b?

   Skontrolujte vyššie uvedený bod a začnite bezdrôtový smerovač znovu vyhľadávať výberom možnosti Hľadať znova (Search again) a stlačením tlačidla OK.

   - Návrat na postup

3. Kontrola č. 5 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je v bezdrôtovom smerovači vysielanie identifikátora SSID (napr. „ĽUBOVOĽNÉ“ pripojenie) neaktívne alebo ak je aktívny tajný režim, aktivujte vysielanie identifikátora SSID alebo deaktivujte tajný režim.

   Začnite bezdrôtový smerovač znovu vyhľadávať výberom možnosti Hľadať znova (Search again) a stlačením tlačidla OK.

   - Návrat na postup

   Ak vytvárate pripojenie bez zmeny nastavení bezdrôtového smerovača, vyberte na obrazovke Výber smerovača (Select router) možnosť Priamo zadaný smer. (Router direct input) Nastavenia bezdrôtového pripojenia bezdrôtového smerovača možno zadať priamo v tlačiarni.

   - Priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

4. Kontrola č. 6 Skontrolujte nastavenie protokolu (spôsob šifrovania) zabezpečenia bezdrôtového smerovača.

   Ak používate možnosť „WPA/WPA2 podniková“, zmeňte ju na bezdrôtovom smerovači na možnosť „WPA/WPA2 osobná“. Táto tlačiareň nepodporuje funkciu „WPA/WPA2 Enterprise“ .

   - Znovu vykonajte Ručné nastavenie

   Podrobné informácie o zmene protokolu zabezpečenia (šifrovacieho štandardu) používaného bezdrôtovým smerovačom nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.