# Traucējummeklēšana -WEP-

# Tiek parādīts ziņojums “Neizdevās izveidot savien. ar bezvadu maršr. <Skat. rokasgr.>”

1. 1. pārbaude. Pārbaudiet, vai ievadītā bezvadu maršrutētāja parole un atlasītais WEP atslēgas numurs ir pareizs.

2. 2. pārbaude. Atiestatiet kļūdu un pēc tam vēlreiz veiciet printera iestatīšanu.

   Nospiediet pogu Labi (OK).

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Lai mainītu WEP atslēgas numuru, ko izmantot, mainiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus un pēc tam vēlreiz izveidojiet bezvadu savienojumu.

   Detalizētu informāciju par bezvadu maršrutētāja WEP atslēgas numura maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.

3. 3. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētāja DHCP funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to un atkārtoti iestatiet bezvadu savienojuma iestatījumus.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

4. 4. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja WEP atslēgu.

   Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju, kas automātiski izveido WEP atslēgas, pārbaudiet bezvadu maršrutētājā automātiski izveidoto WEP atslēgu (heksadecimāla) un ievadiet to printerī.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

5. 5. pārbaude. Pārbaudiet MAC adreses filtrēšanas iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētājā ir iespējota MAC adreses filtrēšana, mainiet iestatījumus, lai pieņemtu printera MAC adresi.

   Lai pārbaudītu printera MAC adresi, izpildiet šādas darbības.

   1. Nospiediet pogu Iestatīšana (Setup).
   2. Izmantojot pogu vai , atlasiet Ierīces iestatījumi (Device settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
   3. Atlasiet LAN iestatījumi (LAN settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
   4. Atlasiet Drukāt LAN inform. (Print LAN details) un nospiediet pogu Labi (OK).
   5. Pārbaudiet izdrukātās LAN informācijas MAC address of wireless LAN.
   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Ja bezvadu maršrutētājā ir atspējota MAC adreses filtrēšana, vēlreiz konfigurējiet bezvadu savienojuma iestatījumus.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Detalizētu informāciju par bezvadu maršrutētāja iestatījumu pārbaudi vai maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.