# Käsitsi häälestamine

1. Valige suvand Muu häälestus (Other setup) ja vajutage nuppu OK.

2. Valige Käsitsi häälestamine (Manual setup) ja vajutage nuppu OK.

3. Valige oma juhtmeta ruuter ja vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud või juhtmeta ruuterit ei leita, lugege jaotist „Tõrkeotsing“.

   - Kui olete teinud valiku Ruuteri otsesisest., lugege edasi siit

4. Vajutage nuppu OK.

5. Valige juhtmeta ruuteri jaoks häälestatud turvaprotokoll ja vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse teade „Ühendatud (Connected)“, ei nõua võrk parooli. Tehke järgmises etapis valik „Keela (Disable)“ ja jätkake häälestamist.

6. Valige juhtmeta ruuteris määratud turvaprotokoll.

   - Keela
   - WEP
   - WPA/WPA2