# Conexión por cable

1. Pulse el botón Parar (Stop) (A).

2. Seleccione LAN cableada (Wired LAN) y pulse el botón OK.

3. Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón OK.

4. Necesitará un cable Ethernet (se vende por separado).

5. Retire la tapa (B) del puerto situado a la izquierda en la parte posterior de la impresora.

6. Conecte la impresora y el dispositivo de red (router, etc.) con un cable Ethernet (C).

   No lo conecte a ningún otro puerto.

7. Pulse el botón OK.

8. Pulse el botón OK.

9. Vuelva al software de la aplicación y continúe con la instalación.

   Haga clic en el en la barra de tareas (taskbar), siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.