# WPS (PIN kods) savienojums

1. Atlasiet Citi iestatījumi (Other setup) un nospiediet pogu Labi (OK).

2. Atlasiet WPS (PIN kods) (WPS (PIN code)) un nospiediet pogu Labi (OK).

3. Izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu PIN kodu bezvadu maršrutētājā.

4. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Labi (OK).

   Ja parādās cits ekrāns, skatiet sadaļu “Traucējummeklēšana”.

5. Nospiediet pogu KOPĒT (COPY) (A).

   Tīkla savienojuma iestatīšana tagad ir pabeigta.

6. Atgriezieties lietojumprogrammā un turpiniet instalēšanu.

   Noklikšķiniet uz uzdevumjoslā (taskbar) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu iestatīšanu.