# Config. manuelle -WPA/WPA2-

1. Entrez le mot de passe. La saisie de texte est sensible à la casse.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères et la modification du type de caractère, reportez-vous à « Saisie de texte » (affichage dans une nouvelle fenêtre).

   Si vous ne connaissez pas le mot de passe de votre routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

2. Une fois la saisie terminée, appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes.

3. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.

4. Lorsque l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton OK.

   Si un écran différent apparaît, reportez-vous à la rubrique « Dépannage ».

5. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY) (A).

   La configuration de la connexion réseau est terminée.

6. Revenez à l'application et poursuivez l'installation.

   Cliquez sur l' dans la barre des tâches, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.