# Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του ασύρματου δρομολογητή (A). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο αυτών των ρυθμίσεων, δείτε το εγχειρίδιο που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

- Η διαμόρφωση, οι λειτουργίες του δρομολογητή, οι διαδικασίες ρύθμισης και οι ρυθμίσεις ασφαλείας των ασύρματων δρομολογητών διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.
- Αυτός ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει IEEE802.11ac, IEEE802.11a ή IEEE802.11n (5 GHz). Ελέγξτε εάν η συσκευή σας υποστηρίζει τα πρότυπα IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g ή IEEE802.11b.
- Εάν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία «Μόνο IEEE802.11n», δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτόκολλο ασφαλείας το WEP ή το TKIP. Αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας της συσκευής σε κάποιο άλλο εκτός από το WEP και το TKIP ή αλλάξτε τη ρύθμιση σε κάποια άλλη εκτός από «Μόνο IEEE802.11n».
  Κατά την αλλαγή της ρύθμισης, απενεργοποιείται προσωρινά η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή. Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
- Για χρήση στο γραφείο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου.
- Έχετε υπόψη ότι, αν συνδεθείτε σε δίκτυο που δεν προστατεύεται με ρυθμίσεις ασφαλείας, υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
- Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ταυτόχρονα ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση στον εκτυπωτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα σύνδεση LAN και USB.