# اتصال WPS (‏رمز PIN)‏

1. حدد Other setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

2. حدد WPS (‎PIN code)‎، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

3. اتبع الإرشادات الواردة على شاشة الكمبيوتر لتعيين رمز PIN على الموجه اللاسلكي.

4. عند ظهور الشاشة الواردة أدناه، اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

   إذا ظهرت شاشة مختلفة، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

5. اضغط على الزر نسخ (‏COPY‎)‏‏ (‏A)‏.

   اكتمل الآن إعداد الاتصال بالشبكة.

6. قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع عملية التثبيت.

   انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.