# การแก้ไขปัญหา -WEP-

# "เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายล้มเหลว <อ่านคู่มือการใช้งาน>" ปรากฏขึ้น

1. ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ป้อนสำหรับเราเตอร์แบบไร้สาย และตัวเลขคีย์ WEP ที่เลือกนั้นถูกต้อง

2. ตรวจสอบ 2 เพื่อจะรีเซ็ตข้อผิดพลาด จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

   กดปุ่ม OK

   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

   ในการเปลี่ยนตัวเลขคีย์ WEP ที่ต้องการใช้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย จากนั้นทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลขคีย์ WEP ของเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

3. ตรวจสอบ 3 ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่ ให้เปิดขึ้นและทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

4. ตรวจสอบ 4 ตรวจสอบคีย์ WEP ของเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากคุณใช้เราเตอร์แบบไร้สายที่สร้างคีย์ WEP โดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบคีย์ WEP (เลขฐานสิบหก) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเราเตอร์แบบไร้สาย จากนั้นป้อนลงบนเครื่องพิมพ์

   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

5. ตรวจสอบ 5 ตรวจสอบการตั้งค่าการกรองที่อยู่ MAC

   หากการกรองที่อยู่ MAC ถูกเปิดใช้งานอยู่บนเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อยอมรับที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์

   ในการตรวจสอบที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)
   2. ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อเลือก Device settings และกดปุ่ม OK
   3. เลือก LAN settings และกดปุ่ม OK
   4. เลือก Print LAN details และกดปุ่ม OK
   5. ตรวจสอบ MAC address of wireless LAN ของรายละเอียด LAN ที่พิมพ์
   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

   เมื่อการกรองที่อยู่ MAC ถูกปิดใช้งานอยู่บนเราเตอร์แบบไร้สาย ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

## หากมาตรการข้างบนไม่ช่วยแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบ 6 ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

   - ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว