# Riešenie problémov –WEP–

# Zobrazí sa správa „Nepodarilo sa pripojiť“

1. Kontrola č. 1 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je funkcia DHCP bezdrôtového smerovača vypnutá, zapnite ju alebo zadajte adresu IP tlačiarne (iba IPv4) a znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia. Takisto skontrolujte, či vybraté číslo kľúča WEP a zadané heslo sú správne.

## Pri zadávaní adresy IP tlačiarne

Nasledujúcim spôsobom zadajte adresu IP tlačiarne.

1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).
2. Pomocou tlačidiel alebo vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť Nastavenia LAN (LAN settings) a stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Wi-Fi a stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte možnosť Manuál. nastavenie (Manual setup) a stlačte tlačidlo OK.
6. Vyberte možnosť Nastavenia TCP/IP (TCP/IP settings) a stlačte tlačidlo OK.
7. Vyberte možnosť IPv4 a stlačte tlačidlo OK.
8. Stlačte tlačidlo OK.
9. Vyberte možnosť Adresa IP (IP address) a stlačte tlačidlo OK.
10. Vyberte možnosť Manuál. nastavenie (Manual setup) a stlačte tlačidlo OK.

Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v nastavovaní.

Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup) a nastavte bezdrôtové pripojenie znovu.

- Znovu vykonajte Ručné nastavenie

1. Kontrola č. 2 Ak je funkcia DHCP aktívna, zadajte nastavenia bezdrôtového pripojenia bezdrôtového smerovača priamo.

   - Priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

2. Kontrola č. 3 Ak nie je žiaden problém s číslom a heslom kľúča WEP, zadajte názov bezdrôtového smerovača priamo.

   - Priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Podrobné informácie o kontrole alebo zmene nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.