# Riešenie problémov –Manuálne nastavenie–

# Zobrazí sa text „Prekrýv. smerovačov“

Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, ak sa našlo viacero bezdrôtových smerovačov s rovnakým názvom.

## Ak máte iba jeden bezdrôtový smerovač

Vyberte možnosť Použiť len 1 smerov. (Use a single router) a stlačte tlačidlo OK.

Na obrazovke vyberte adresu MAC cieľového bezdrôtového smerovač a stlačte tlačidlo OK.

- Ak sa obrazovka tlačiarne zmení, znovu vykonajte Ručné nastavenie

Prejdite na cieľ odkazu a pokračujte od kroku č. 5.

Podrobné informácie o kontrole adresy MAC bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

## Ak používate viacero bezdrôtových smerovačov

Vyberte možnosť Použiť viacero smer. (Use multiple routers) a stlačte tlačidlo OK.

- Ak sa obrazovka tlačiarne zmení, znovu vykonajte Ručné nastavenie

Prejdite na cieľ odkazu a pokračujte od kroku č. 5.